Автор теста обучающаяся гр. № 29 профессия «Портной» Пимикова Екатерина

**ТЕСТ ПО ВИДАМ ЗАСТЁЖЕК**

Выберите правильный вариант ответа (1 из 4; 1 из 3; 2 из 4):

1. Каких видов бывают петли:

а) навесные, обмёточные;

б) втачные, навесные, обмёточные;

в) обтачные, обмёточные, навесные;

г) навесные, втачные.

2. Петли из вытачного шнура используют:

а) в лёгкой одежде;

б) в верхней и лёгкой одежде;

в) только в верхней одежде.

3. Прямые петли используют:

а) в верхней одежде;

б) в изделиях лёгкого ассортимента;

в) все варианты верны.

4. Петли с «глазком» используют:

а) в верхней одежде;

б) в изделиях лёгкого ассортимента;

в) все варианты верны.

5. Застёжки могут располагаться:

а) спереди, сзади;

б) доходить до низа изделия;

в) сбоку, в плечевом и боковом швах, складке;

г) все варианты верны.

6. Способы застёгивания застёжки:

а) застёжка- молния;

б) пуговицы и петли;

в) крючки и петли;

г) все варианты верны.

7. Обтачные петли могут быть обработаны:

а) в рамку (с одной и двумя обтачками);

б) в раскол;

в) в кант (только с одной обтачкой);

г) в кант (с одной и двумя обтачками).

8. Обмёточные петли выполняют:

а) вручную;

б) на автомате;

в) полуавтомате;

г) все варианты верны.

9. Относительно края борта петли могут быть

расположены:

а) только вертикально;

б) вертикально и горизонтально;

в) горизонтально, вертикально и наклонно;

г) вертикально и наклонно.

10. Длина петли равна:

 а) диаметру пуговицы;

б) диаметру пуговицы плюс 0,1-0,3 см;

в) диаметру пуговицы плюс 0,3-0,5 см;

г) диаметру пуговицы плюс 0,5-0,7 см.

11. Петли с «глазком» обтачивают:

а) только с одной стороны;

б) с двух сторон;

в) с трёх сторон;

г) с четырёх сторон.

12. При обработке петли с одной обтачкой длина

обтачки равна:

а) длине петли;

б) длине петли плюс 1-1,5 см;

в) длине петли плюс 1,5-2,0 см;

г) длине петли плюс 2,0-2,5 см.

13. Способы обтачивания петель:

а) по двум сторонам;

б) только по четырём сторонам;

в) только по одной стороне;

г) по двум и по четырём сторонам.

14. При обработке петель с одной обтачкой длина

обтачки равна:

 а) длине петли;

б) длине петли плюс 2 см с одной стороны;

в) длине петли плюс 2 см с каждой стороны;

г) все варианты верны.

15. Ширина рамки в петлях с одной обтачкой равна:

а) 0,1 см;

б) 0,1-0,2 см;

в) 0,2-0,3 см;

г) 0,3-0,4 см.

16. Для выполнения петли из вытачного шнура

выкраивают:

а) прямую полоску ткани;

б) полоску ткани под углом 45° к нити основы;

в) полоску ткани в поперечном сечении;

г) полоску ткани под углом 30°;

17. Фигурные петли обрабатывают:

а) на автомате двухниточного цепного стежка;

б) на полуавтомате двухниточного цепного

стежка;

г) на автомате двухниточного челночного стежка;

г) на полуавтомате двухниточного челночного

стежка.

18. Петли из вытачного шнура изготавливают:

а) из толстых тканей;

б) из тонких тканей;

в) из толстых и тонких тканей.

19. Прямые петли обрабатывают:

а) на автомате и полуавтомате;

б) на полуавтомате 525 класса;

в) только на автомате.

20. Место расположения петли намечают:

 а) одной линией;

б) двумя линиями;

в) тремя линиями;

г) четырьмя линиями.