Автор теста обучающейся группы 29 профессии «Портной»

 Федорова Виктория Юрьевна

 Тест. Отделка изделий.

1) Сколько способов выполнения сборок?

 а) один способ.

 б) три способа.

 в) восемь способов.

 г) четыре способа.

2) Что такое оборки? Выберите правильное определение.

 а) отличаются от сборок формой кроя. Их выкраивают по кругу или в виде спирали.

 б) деталь отделки с двумя обработанными срезами.

 в) выполняют из мягких, легко драперуемых тканей, располагаются на изделии вертикально, горизонтально, по линиям кокеток и т. д

3) В каком виде чаще всего выкраивают рюши?

 а) по кругу или в виде спирали.

 б) в виде прямоугольника.

 в) в виде прямоугольника, треугольника или трапеции и т . д

4) Что такое бейка?

 а) полоска выкроенная из основной или отделочной ткани.

 б) вид ткани.

 в) обычные полоски ткани.

5)Под каким углом выкраивают бейки?

 а) 900

 б) 450

в) 1800

6) Что нужно делать если выкроенная бейка состоит из нескольких частей?

 а) выбросить и выкроить заново.

 б) стачать, шов разутюжить.

 в) попросить подругу или учителя помочь вам.

7) Как можно обработать тесьму (кружево) с прямыми краями?

 а) тесьму (кружево) накладывают на изделие и настрачивают на расстояние 0,1 см от края.

 б) накладывают на лицевую сторону изделия и настрачивают одной строчкой посередине.

8) Что такое волан?

 а) вид ткани.

 б) отделка изделия.

 в) название швейной машинки.

9) Что используют на двух игольной машине при выполнении сборок?

 а) специальную лапку.

 б) две иглы.

10) Что изображено на рис.23 стр.131?

 а) волан.

 б) оборка.

 в) обработка сборок на стачивающей машинке.

11) Для чего применяют буфы?

 а) для отделки белья, а так же женского и детского платья.

 б) для красоты.

 в) просто так.

12) Какими бывают бейки?(2 ответа)

 а) двойными или одинарными.

 б) тройными и одинарными.

 в) просто одинарными.

 г) притачными или втачными.

13) Как притачивают рюши?

 а) совмещают линию притачивания рюша на основной детали с линией по - середине рюша. Настрачивают прямой или зигзагообразной строчкой, располагая ее между вспомогательными строчками.

 б) накладывают лицевой стороной вниз. Притачивают ш/ш 0,5-0,7 см.

 в) притачивают к срезу одной детали по второй строчке образования сборок.

14) Расположите последовательность операций изготовления буфа машинным способом?

 1)разметка простых буф.

 2)собирание буф.

 3)соединение буф с подкладкой

 4)закрепление концов буф.

 5)прокладывание машинных строчек.

15) Какими могут быть воланы?

 а) простыми.

 б) съемными и притачными.

 в) одинарными.

16) От чего зависит количество рядов буф?

 а) от изделия.

 б) от ткани.

 в) от рисунка и размера буф.

17) Сколько строчек прокладывают при ручном способе выполнения сборок?

 а) восемь.

 б) две.

 в) четыре.

18) Чем отличаются воланы от оборок?

 а) формой кроя.

 б) размером.

 в) шириной.

19) В каком виде выкраивают оборки?

 а) в виде трапеции.

 б) в виде круга.

 в) в виде прямоугольника, треугольника или трапеции и т. д