Автор обучающаяся гр. 29 профессия «Портной»

Леонидовой Натальи Станиславовны

Тест на тему «Обработка срезов, вытачек, подрезов и рельефов.

1. Шов в подгибку с открытым срезом ширина шва застрачивания среза зигзагообразной строчкой.

а) ширина шва 0.5-1 см

б) ширина шва 0.5- 0.7 см

в) ширина шва 1-1.5 см

г) ширина шва 0.7-1 см

2. Соединительный шов в заутюжку, срезы обметывают:

а) после стачивания деталей

б) вначале стачивания деталей

в) ненадо стачивать

г) во время стачивания деталей

3. Выберите верный ответ обработки открытого среза шва в подгибку :

а) обметывают

б) застрачивают по припуску шва

в) застрачивают зигзагообразной строчкой

г) застрачивают по припуску шириной шва 0.2 см

4. Где могут быть подрезы:

а) на лифе

б) юбке

в) рукаве

г) по низу

5. Как окантовывают до соединения деталей:

а) окантовывают швом с открытым срезом

б) окантовывают швом с тесьмой

в) с закрытым срезом

6. Какие бывают рельефы:

а) конструктивные

б) технологические

в) декоративные

г) эскизные

7. Обработка срезов:

а) до стачивания

б) во время стачивания

в) после стачивания

8. По способу обработки рельефы бывают:

а) стачные

б) застрочные

в) обтачные

г) вытачные

9. Линия рельефа может быть:

а) прямой

б) фигурной

в) овальной

г) квадратной

10. складки бывают:

а) односторонние

б) бантовые

в) двухсторонние

г) сложные

11. Что делают с концами отделочных строчек?

а) выводят на изнаночную сторону

б) завязывают

в) обрезают

г) ничего не надо делать

12. В изделиях без подкладки все открытые срезы что делают?

а) обметывают

б) окантовывают

в) стачивают

г) высекают

13. Срез шва вподгибку с открытым срезом каким путем обрабатывают?

а) обметывания

б) приметывания

в) окантовывания

г) высекания

14. Где располагаются рельефы?

а) от плечевого среза

б) на рукавах

в) по низу изделия

г) от проймы

15. Выберите ширину застрочных рельефов?

а) от 0.1 -0.5 см

б) от 0.5- 1 см

в) от 1 -1.5 см

г) от 0.5 -0.7 см

16. Ширина шва стачивания равна ширине отделочной строчки плюс сколько см?

а) 0.5- 0.7 см

б)1- 1.5 см

в) 0.7 -1 см

г) 0.5- 1 см

17. Отлетные срезы бывают:

а) вподгибку с закрытым срезом

б) вподгибку с открытым срезом

в) вподгибку с открытым срезом с двумя строчками

г) окантовочными