**Автор обучающейся группы 29 профессии «портной» Романова Юлия Петровна**

**Обработка накладного кармана**

*Выберите правильный вариант ответа*

1.Вход в карман в женских изделиях равен :

1. 13-15 см
2. 15-17 см
3. 14-16 см
4. 11-13 см

2.Ширина верхнего припуска накладной детали равна :

1. 1,5-2 см
2. 2-3 см
3. 3-4 см
4. 4-5 см

3.Вход в карман в мужских изделиях равен :

1. 13-15 см
2. 14-16 см
3. 15-17 см
4. 16-18 см

4.Обтачать припуски боковых срезов в области верхнего припуска швом шириной :

1. 1-1,5 см
2. 1.5-2 см
3. 0,5-0,7 см
4. 1-1,5 см

5.Высечь в уголках не доходя до машинной строчки на :

1. 0,1-0,2 см
2. 0,1-0,15 см
3. 0,2-0,25 см
4. 0,15-0,2 см

6.Ширина боковых припусков равна :

1. 1,5-2 см
2. 2-2,5 см
3. 0,5-1 см
4. 1-1,5 см

7.Выметать в кант в области :

1. Верхнего припуска
2. Боковых припусков
3. Боковых и нижнего припусков
4. Верхнего, боковых и нижнего припусков

8.Ширина клеевой кромки равна :

1. 1-2 см
2. 2-3 см
3. 3-4 см
4. 4-5 см

9.Припуск по верхнему срезу накладной детали обработанный обтачкой равен :

1. 0,5-1 см
2. 0,5-0,7 см
3. 1-1,2 см
4. 1-1,5 см

10.Подогнуть внутренний срез верхнего припуска на изнаночную сторону шириной :

1. 0,5-0,7 см
2. 0,5 -1 см
3. 1-1,5 см
4. 1,5-2 см

11.Внутренний край верхнего припуска застрачивают швом шириной :

1. 0,5-0,7 см
2. 1-1,2 см
3. 1-1,5 см
4. 0,1-0,2 см

12.Нужно ли приклеивать клеевую кромку на верхний припуск накладной детали :

1. Да
2. Нет

13. Длина клеевой кромки должна быть равна входу в карман плюс :

1. 1-2 см
2. 2-3 см
3. 3-4 см
4. 5-6 см

14.Придать форму готового кармана с помощью шаблона, заутюживая :

1. Боковые и верхний срезы
2. Верхний и нижний срезы
3. Боковые и нижний срезы
4. Верхний, нижний и боковые срезы

*Расположите в правильной последовательности действия выполнения заполняя схему*

15.

2

6

7

4

1

5

3

1. Застрочить внутренний край верхнего среза;
2. Обтачать припуски боковых срезов;
3. Подогнуть верхний припуск накладной детали;
4. Выметать в кант;
5. Подогнуть внутренний срез верхнего припуска;
6. Подрезать припуски швов обтачивания;
7. Вывернуть верхний срез накладной детали;

16.

3

2

1

5

4

1. Настрочить накладную деталь на основную;
2. Удалить строчку Временного назначения;
3. Проутюжить готовый карман;
4. Наметить место расположение кармана;
5. Наметать накладную деталь на основную;

*Выберите не правильный вариант ответа*

17.Закрепки в уголках ставятся в виде :

1. Прямоугольника
2. Квадрата
3. Треугольника
4. Буквы «Г»