**Автор: обучающаяся гр.29 по профессии «Портной»**

**Большакова Татьяна Васильевна**

 ***Тест по обработке верхнего среза поясных изделий***

 **1**. Как выкраивают обтачку?

а) по форме юбки в области верхнего среза;

б) по форме прямоугольника;

в) по форме пояса.

 **2.** Как выкраивают прокладку?

 а) шире пояса в готовом виде;

 б) шире и длиннее пояса в готовом виде на 0,2-0,4;

 в) длиннее пояса в готовом виде на 0,4;

 г) равна длине и ширине пояса в готовом виде.

 **3.** Какая длина пояса?

а) равна обхвату талии плюс 2-3 см;

б) равна обхвату талии плюс 5 см;

в) равна обхвату бедер плюс 3-5 см;

г) равна обхвату талии.

**4.** Можно ли обработать верхний срез пояса поясной лентой?

 а) да;

 б) нет;

 в) не знаю.

**5.** Как проходит нить основы на прокладке?

 а) под углом 45 ;

 б) вдоль детали;

 в) поперек детали;

 г) без разницы.

**6.** Какие пояса бывают?

 а) мягкий;

 б) твердый;

 в) средние;

 г) жесткий.

**7.** Чем отличается мягкий пояс от жесткого?

 а) в обработке используется прокладка;

 б) в обработке не используется прокладка;

 в) ничем не отличается.

**8.** Какие по ширине бывают пояса?

 Найдите не правильный ответ.

 а) узкий (0,5 – 1,5 см);

 б) средний ( 2-3 см);

 в) широкий ( 3 – 50 см);

 г) широкий более 3х см.

**9.** Можно ли обработать конец пояса обтачным швом?

 а) да;

 б) нет;

 в) не знаю.

**10.** Каким швом соединяют обтачку из нескольких частей?

 а) на ребро;

 б) в заутюжку;

 в) в разутюжку;

 г) растрочным швом.

**11**. Чем дублируют обтачку?

 а) клеевой тканью;

 б) прокладкой;

 в) ничем;

 г) клеевой тканью.

 **12.** Че делают припуски на застежку?

 а) разутюживают;

 б) заутюживают;

 в) утюжат;

 г) приутюживают.

 **13.** Каким швом шириной, к припускам притачивают боковые стороны обтачки?

 а) 0,1 – 0,2 см;

 б) 1-2 см;

 в) 0,5 – 0,7 см;

 г) 0,7 – 1 см.

 **14.** Как совмещают верхний срез юбки и верхний срез обтачки?

 а) сложить лицевыми сторонами внутрь;

 б) сложить изнаночной стороной внутрь;

 в) сложить лицевыми сторонами на изнанку;

 г) сложить лицо с лицом.

 **15.**  Конец пояса обтачивают швом шириной?

 а) 0, 2 - 0,5 см;

 б) 0,1 – 0,2 см;

 в) 0,7 – 1 см;

 г) 0,5 – 0, 7 см.

 **16.** Притачивают пояс швом шириной?

 а) 0,5 – 0,7 см;

 б) 1 см;

 в)0,7 – 1 см;

 г) 0,2 – 0,5.

 **17.** Какая длина вешалок в готовом виде?

 а) 9 – 11 см;

 б) 7 – 13 см;

 в) 6 – 12 см;

 г) 5 – 10 см;

 **18.** На сколько подгибают нижний срез подпояса в юбках из тонких легко осыпаемых тканей?

 а) 0,7 – 1 см;

 б) 7 – 13 см;

в) 1 см;

 г) 0,8 – 0,9 см.

 **19.** Какое количество шлевок на поясе?

 а) 5 – 6 шт.

 б) 4 – 5 шт.

 в) 2 – 3 шт.

 г) 6 – 7 шт.

 **20.** Шлевки заутюживают на пояс с напуском равным?

 а) 0,1 – 0,2 см;

 б) 0,3 – 0,5 см;

 в) о,5 – 0, 7 см;

 г) 0,2 – 0,4 см.

 **21.** Как выметывают шов обтачивания конца пояса?

 а) в кант;

 б) в рамку;

 в) в раскол;

 г) сложную рамку.

 **22.** Как высекают в уголках?

 а) не доходя до машинной строчки на 0,2;

 б) не доходя до машинной строчки;

 в) не доходя до машинной строчки на 0,1 – 0,15 см;

 г) доходя до машинной строчки.

 **23.** Какие пояса не бывают?

 а) не сшитые;

 б) фигурные;

 в) по модели;

 г) не придуманные.