Автор теста обучающаяся гр.29 профессия «Портной» Родионова Юлия Юрьевна

Разновидности кокеток в легкой женской одежде.

1. Какие кокетки бывают по форме?

а) прямые

б) квадратные

в) овальные

г) фигурные

2. Где могут быть расположены кокетки?

 а) на полотнищах юбки

 б) по низу юбки

 в) на спинке

 г) на переде

3. Кант накладывают на лиц. стор. кокетки, уравнивают срезы деталей. Какого ш/ш притачивания?

 а) ш/ш которого равна ширине канта минус 0,1-0,2 см.

 б) ш/ш которого равна ширине канта минус 0,5-0,7 см.

 в) ш/ш которого равна ширине канта.

4. Кружево соединяют с кокеткой так же как?

 а) как в кант

 б) как в раскол

 в) как в простую рамку

 г) как в сложную рамку

5. Длина сторон обтачки в готовом виде?

 а) 1-1,5см.

 б) 1,5-3см.

 в) 3-4см.

 г) 2-3см.

6. Срезы обметывают вместе с обтачкой. Какого ш/ш соединения кокетки с основной деталью?

 а) не меньше 1 см.

 б) не меньше 1,5 см.

 в) не меньше 2 см.

7. Особенность- обработку срезов шва соединения кокетки с основной деталью выполняют?

 а) до соединения деталей кроя.

 б) после соединения деталей кроя.

 в) во время соединения деталей кроя.

8. Выкраивают обтачку по форме угла кокетки из основной или дополнительной ткани шириной?

 а) 1,5-2 см.

 б) 2,5-3 см.

 в) 3,5-4 см.

 г) 4,5-5 см.

9. Притачивание кокетки. Шов притачивания обметывают, заутюживают на?

 а) на кокетку.

 б) на основную деталь.

10. Нижний край кокетки может быть?

 а) притачными.

 б) застрочными.

 в) настрочными.

 г) отлетными.

11. Нижний край кокетки не может быть отделан?

 а) кантом.

 б) оборкой.

 в) пуговицами.

12. С чем нельзя обработать и соединить основную деталь кокеток?

 а) с кантом.

 б) с оборкой.

 в) с кружевом.

 г) с резиновой тесьмой.

13. Можно ли обработать и соединить с основной деталью кокетку с кружевом?

 а) да.

 б) нет.